附表（二）慢性醫院設置標準表                                  
	項     目
	設置標準
	備註

	一
、
人
員
	（一）
  醫
  師
	１.應有二人以上，其中應有相關專科醫師一人以上。

２.二○○床以上者，每一○○床應增置一人。
	１.床數以總病床數計。

２.除應視病人需要予以診療外，每週應評估病人

   病情至少一次。

	
	（二）
 護理
 人員
	１.應有五人以上。
２.五○床以上者，每一○床應增置一人。
	１.護理人員包括護理師及護士。
２.床數以總病床數計。

	
	（三）
 藥劑
 人員
	１.至少應有藥師一人以上。
２.每二○○床應有藥劑人員一人以上。
	１.藥劑人員包括藥師及藥劑生。
２.床數以總病床數計。

	
	（四）
 物理
 治療
 人員
	１.未滿六○床者，應有特約物理治療專業人員一人。
２.六○床以上者：
  (1)每一○○床應有一人以上。
　(2)專業人員應有一人以上，且不得少於總人數四分之一。
	１.床數以總病床數計。
２.物理治療人員，包括大專及高職以上復健醫學
   或物理治療相關科系組畢業者，或護理人員經
   適當訓練者。
３.物理治療專業人員指大專以上物理治療相關科
   系組畢業者。
４.除應視病人需要予以物理治療外，每週應評估
   病人至少一次。

	
	（五）
 職能
 治療
 人員
	１.未滿六○床者，應有特約職能治療專業人員一人。
２.六○床以上者：
　(1)每一○○床應有一人以上。
　(2)專業人員應有一人以上，且不得少於總人數四分之一。
	１.床數以總病床數計。
２.職能治療人員包括大專及高職以上復健醫學或
   職能治療相關科系組畢業者，或高中、職以上
   學歷經適當訓練者。
３.職能治療專業人員指大專以上職能治療相關科
   系組畢業者。
４.除應視病人需要予以職能治療外，每週應評估
   病人至少一次。

	
	（六）
 社會
 工作
 人員
	１.未滿一○○床者，應指定專人負責社會服務工作。
２.一○○床以上者，每一五○床應有一人以上。


	１.社會工作人員，指大專以上社會工作學系所（科
   組）畢業者。
２.床數以總病床數計。

	
	（七）
 其他
	視業務需要設置醫事檢驗人員、醫用放射線技術人員、臨床心理工作人員、語言治療人員及營養人員。
	未設置本欄所列人員者，其有關業務之執行應符合各該類人員專業法規或有關法令之規定。

	二
、
醫
療
服
務

設

施
	（一）
病床數
	應設二○床以上。
	

	
	（二）
  病
  房
	１.應設病室並符合下列規定：
　(1)病床，每床最小面積（不含浴廁）應有七平方公尺。
　(2)床尾與牆壁間之距離至少一．二公尺。
　(3)床邊與鄰床或與牆壁間之距離至少○．八公尺。
　(4)應有床欄及調節高度之裝置。
　(5)每床應具有櫥櫃或床頭櫃及與護理站之呼叫器。
　(6)二人或多人床之病室，應備有隔離視線之屏障物。
２.應設治療室。
３.應設護理站，並具有下列設備：
　(1)準備室、工作台及治療車。
　(2)藥櫃。
　(3)急救車、醫用氣體及抽吸設備。
　(4)推床或擔架及輪椅。
　(5)污物處理設備。
４.應有衛浴設備。
５.應有被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏室。
６.收治傳染病人者，應設隔離病室，並有專用之衛浴設備，並於
   病室入口處設洗手台。
	櫥櫃之容量應較急性病室之櫥櫃為大。

	
	（三）
  藥
  局
	應設藥局，並應有下列設備：
１.調劑作業設備。
２.藥庫作業設備。
	

	
	（四）
  物
  理
  治
  療
  室
	１.未滿六○床者，應有足夠空間及設備做為物理治療之用。
２.六○床以上者，應設物理治療室。
	１.床數以總病床數計。
２.物理治療室之基本設備如下：
(1)平行桿行走訓練器。
(2)懸掛床。
(3)手腳運動車。
(4)傾斜床。
(5)下肢訓練器。
(6)肩輪。
(7)指梯。
(8)上肢運動滑輪組。
(9)助行器。
(10)運動墊。
(11)運動訓練床。
(12)電療設備：熱敷箱（含熱敷墊）超音波治療器。

	
	（五）
  職
  能
  治
  療
  室
	１.未滿六○床者，應有足夠空間做為進行社會個案、團體工作之
   用。
２.六○床以上者，應設職能治療室。
	１.床數以總病床數計。
２.職能治療室之基本設備如下：
(1)站立桌。
(2)推拉箱。
(3)運動墊。
(4)手功能訓練器具。
(5)副木、輔具之製作器材。
(6)認知、知覺訓練器具。
(7)日常生活功能訓練器具。
(8)感覺統合治療器具。
(9)工作模擬訓練器具。

	
	（六）
 社會
 服務
 室
	１.未滿一○○床者，應有足夠空間做為進行社會個案、團體工作
   之用。
２.一五○床以上者，應設社會服務室，並有足夠空間作為進行社
   會個案、團體工作之用。
	床數以總病床數計。

	
	（七）
  衛
  浴
  設
  備
	１.病房應設衛生設備及淋浴設備。
２.應有為殘障或乘坐輪椅病人特殊設計之衛浴設備。
３.男女病人使用之衛浴設備應分開設置。
４.多人使用之衛浴設備應有適當之隔門或門簾。
５.應有為臥床病人淋浴用之設備。
６.應設有扶手及緊急呼叫系統。
	床數以總病床數計。

	
	（八）
  供
  應
  室
	１.應設供應室。
２.供應室應明顯劃分已消毒區與未消毒區，並具有下列設備：
　(1)清洗設備。
　(2)污物處理設備。
　(3)高壓蒸汽消毒器及其他消毒設備。
　(4)未消毒物品貯藏設備。
　(5)已消毒物品貯藏設備。
	

	
	（九）
 醫務
 行政
	１.病歷應有專人管理；一○○床以上者，應有專業人員負責。
２.視業務需要設病房服務人員。
	

	
	（十）
  其
  他
	１.應有可供病人日常活動的空間。
２.應有會談及病人康樂場所。
３.得視需要設置實驗診斷設備、放射線診斷設備及臨床心理衛生
   室、語言治療室。
	

	三
、
建
築
物
之
設
計
、
構
造
與
設
備


	（一）
  總
  樓
  地
  板
  面
  積
	１.平均每床應有二○平方公尺以上。
２.提供日間照護服務者，面積另計。
	１.床數以總病床數計。
２.不含醫院宿舍、車庫面積。
３.其中病人日常活動空間（含病人會談、康樂及
   用餐場所）每床應有四．五平方公尺以上（床
   數以總床數之百分之七十五計）。
４.提供日間照護服務者，按一星期中每日提供每
   位病人服務之累計時數，以二十小時為一單位
   計算，每單位所需面積為四平方公尺。

	
	（二）
  一
  般
  設
  施
	１.應符合建築法及其有關法規規定。
２.應設推床專用電梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築物者，
   不在此限。
３.病房病室應有可資自然採光之窗戶。
４.病房高度，地板至天花板之垂直距離至少二．四公尺。
５.病房走道淨寬至少一．八公尺。
６.主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。
７.病房、病室及衛浴設備至少各應有一扇門寬度為八五公分以上。
８.浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障或行動不便者
   之特殊設計。
	１.醫療法公布施行前已設立者，其當時已使用之
   建築物得免受標準２－8規定之限制。
２.病房病室每床應有之最小面積，見醫療服務設
   施病房欄之標準規定。

	
	（三）
 空調
 設備
	１.應符合建築法及其有關法規規定，並應有能調節溫度及通風之
   空調設備。
２.病房室溫為攝氏二十至二十八度，相對濕度為五十至八十百分
   比。
	

	
	（四）
  消
  防
  設
  備
	１.應符合建築法及消防法暨其有關法規規定。
２.應有火警警報系統裝置。
３.所有隔間牆、走道、牆壁、地板、天花板均採用防火建材。
４.每一層樓應設消防栓，供水系統應有足夠之水壓及水量；另視
   需要於洗衣房、鍋爐間、機房、發電機室、貯藏室、供應室、
   修護室再裝消防栓、滅火機或滅火箱。
	醫療法公布施行前已設立者，其當時已使用之建築物，得免受標準3－4規定之限制。

	
	（五）
  安
  全
  設
  備
	１.應符合建築法及其有關法規規定。
２.二樓以上之建築應設有防止病人意外墜樓或跳樓自殺之設備。
３.病房走道、樓梯及平台應有扶手欄杆。
４.樓梯、走道及浴廁地板應有扶手欄杆。
５.病房浴廁設有扶手，並設有緊急呼叫系統。
６.各層樓至少設有二個不同方向之安全門，並有指示燈。
	１.扶手離牆至少三．八公分，尾端應嵌入牆內。
２.醫療法公布施行前已設立者，其當時已使用之
   建築物，得免受標準５－６規定之限制。

	
	（六）
  緊
  急
  供
  電
  設
  備
	１.應符合建築法及其有關法規規定。
２.緊急供電範圍至少應包括下列單位：
(1)診療室、護理站、檢驗室、備藥局。
(2)安全門指示燈、各走道、標示、樓梯間及專用電梯。
(3)發電機室、鍋爐間。
(4)病房及浴廁之呼叫系統。
(5)火警警報系統。
	

	四
、
環
境
衛
生
及
廢
棄
物


	（一）
  環
  境
  衛
  生
	１.應維持院內外環境整潔。
２.院內應全面禁止吸菸。
３.候診室應寬敞、通風、光線充足。
４.病室應維持清潔，並設有食物貯藏及冷凍設備。
５.用水供應應充足，飲用水並應符合飲用水水質標準之規定。
６.應有蚊、蠅、鼠害防治之適當措施。
	

	
	（二）
  廢
  棄
  物
  處
  理
	１.醫療事業廢水及污水之處理及排放標準，應符合水污染防治法
   有關規定。
２.醫療事業廢棄物之清理，應符合廢棄物清理法有關規定。感染
   性或危險性廢棄物並應先經妥善處理。
３.煙囪排放空氣污染物，應符合空氣污染防制法有關規定。
４.放射性廢料之處理，應符合原子能法有關規定。
	

	
	（三）
  太
  平
  間
	設太平間者，應具有屍體冷藏設備。
	


附註：本表所定醫事人員員額，以病床數作為計算基準者，其實際病床數未滿所定某一額度病床之最高額時，仍應依各該額度配置所
      定人員。例如：規定每十張病床，應配置醫師一人者，其未滿十張病床時，仍應配置一人；其超過十張病床，未滿二十張病床
      時，應增置一人，其餘類推。
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